Câblage de votre capteur ADXL345 à votre carte de développement ESP32

Lorsque vous regardez votre capteur ADXL345, vous trouverez plusieurs broches: **GND** , **3v3** , **CS** , **INT1** , **INT2** , **SDO** , **SDA** et **SCL** .

Afin de lire les valeurs de l'accéléromètre de la carte de développement ESP32, nous devons connecter:

* Broche **GND** de l'ADXL345 sur l'une des broches **GND** de la carte de développement ESP32
* **3c3** broche de ADXL345 à l' un des **3v3** broches sur la carte de développement ESP32
* Broche **SDA** de l'ADXL345 à **GPIO21** sur la carte de développement ESP32
* Broche **SCL** de l'ADXL345 à la broche **GPIO22** sur la carte de développement ESP32



